**LEXYS ETRIER**

Projecteur d’intérieur monté sur lyre avec alimentation déportée. IRC 98, R9> 90 SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 110 000 heures de fonctionnement. Angle de 14, 25 ou 31° Selon alimentation choisie: Potentiomètre, DALI 2, DMX ou Casambi. Inclinaison 320°. Azimut 360°. Options : porte filtre et des volets coupe flux. Poids 0,700 kg. Garantie 5 ans.