**LEXYS**

**Projecteur d’intérieur monté sur adaptateur 3 allumages. IRC 98, R9> 90 SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 110 000 heures de fonctionnement. Angle de 14, 25 ou 31° Potentiomètre, DALI 2 ou Casambi. Fixations sur adaptateur pour rail, crochet, patère ou équerre murale. Inclinaison 320°. Azimut 350°. Options : porte filtre et des volets coupe flux. Poids 0,950kg. Garantie 5 ans.**